|  |  |
| --- | --- |
| Washer thickness, mm | Washer dimensions, mm |
| 0,3 mm | D=8mm; d=3,2mm |
| D=10 mm; d=4,3 mm |
| 0,4 mm | D=8 mm; d=3,2 mm |
| D=10 mm; d=4,3 mm |
| 0,5 mm | D=8 mm; d=3,2 mm |
| D=10 mm; d=4,3 mm |
| 0,6 mm | D=8 mm; d=3,2 mm |
| D=10 mm; d=4,3 mm |
| 0,7 mm | D=8 mm; d=3,2 mm |
| D=10 mm; d=4,3 mm |
| D=12 mm; d=5,3 mm |
| D=14 mm; d=5,3 mm |
| D=16 mm; d=5,3 mm |
| D=16 mm; d=6,3 mm |
| D=18 mm; d=5,3 mm |
| D=18 mm; d=6,3 mm |
| D=20 mm; d=5,3 mm |
| D=20 mm; d=6,3 mm |
| 1,0 mm | D=10 mm; d=4,3 mm |
| D=12 mm; d=5,3 mm |
| D=14 mm; d=5,3 mm |
| D=14 mm; d=6,3 mm |
| D=16 mm; d=5,3 mm |
| D=16 mm; d=6,3 mm |
| D=16 mm; d=7,4 mm |
| D=16 mm; d=8,4 mm |
| D=18 mm; d=5,3 mm |
| D=18 mm; d=6,3 mm |
| D=18 mm; d=7,4 mm |
| D=18 mm; d=8,4 mm |
| D=20 mm; d=5,3 mm |
| D=20 mm; d=6,3 mm |
| D=20 mm; d=7,4 mm |
| D=20 mm; d=8,4 mm |
| D=22 mm; d=5,3 mm |
| D=22 mm; d=6,3 mm |
| D=22 mm; d=7,4 mm |
| D=22 mm; d=8,4 mm |
| 1,2 mm | D=10 mm; d=4,3 mm |
| D=12 mm; d=5,3 mm |
| D=14 mm; d=5,3 mm |
| D=14 mm; d=6,3 mm |
| D=16 mm; d=5,3 mm |
| D=16 mm; d=6,3 mm |
| D=16 mm; d=7,4 mm |
| D=16 mm; d=8,4 mm |
| D=18 mm; d=5,3 mm |
| D=18 mm; d=6,3 mm |
| D=18 mm; d=7,4 mm |
| D=18 mm; d=8,4 mm |
| D=20 mm; d=5,3 mm |
| D=20 mm; d=6,3 mm |
| D=20 mm; d=7,4 mm |
| D=20 mm; d=8,4 mm |
| D=22 mm; d=5,3 mm |
| D=22 mm; d=6,3 mm |
| D=22 mm; d=7,4 mm |
| D=22 mm; d=8,4 mm |