|  |  |
| --- | --- |
| Толщина шайбы, мм | Размеры шайб, мм |
| 0,3 мм | D=8мм; d=3,2мм |
| D=10 мм; d=4,3 мм |
| 0,4 мм | D=8 мм; d=3,2 мм |
| D=10 мм; d=4,3 мм |
| 0,5 мм | D=8 мм; d=3,2 мм |
| D=10 мм; d=4,3 мм |
| 0,6 мм | D=8 мм; d=3,2 мм |
| D=10 мм; d=4,3 мм |
| 0,7 мм | D=8 мм; d=3,2 мм |
| D=10 мм; d=4,3 мм |
| D=12 мм; d=5,3 мм |
| D=14 мм; d=5,3 мм |
| D=16 мм; d=5,3 мм |
| D=16 мм; d=6,3 мм |
| D=18 мм; d=5,3 мм |
| D=18 мм; d=6,3 мм |
| D=20 мм; d=5,3 мм |
| D=20 мм; d=6,3 мм |
| 1,0 мм | D=10 мм; d=4,3 мм |
| D=12 мм; d=5,3 мм |
| D=14 мм; d=5,3 мм |
| D=14 мм; d=6,3 мм |
| D=16 мм; d=5,3 мм |
| D=16 мм; d=6,3 мм |
| D=16 мм; d=7,4 мм |
| D=16 мм; d=8,4 мм |
| D=18 мм; d=5,3 мм |
| D=18 мм; d=6,3 мм |
| D=18 мм; d=7,4 мм |
| D=18 мм; d=8,4 мм |
| D=20 мм; d=5,3 мм |
| D=20 мм; d=6,3 мм |
| D=20 мм; d=7,4 мм |
| D=20 мм; d=8,4 мм |
| D=22 мм; d=5,3 мм |
| D=22 мм; d=6,3 мм |
| D=22 мм; d=7,4 мм |
| D=22 мм; d=8,4 мм |
| 1,2 мм | D=10 мм; d=4,3 мм |
| D=12 мм; d=5,3 мм |
| D=14 мм; d=5,3 мм |
| D=14 мм; d=6,3 мм |
| D=16 мм; d=5,3 мм |
| D=16 мм; d=6,3 мм |
| D=16 мм; d=7,4 мм |
| D=16 мм; d=8,4 мм |
| D=18 мм; d=5,3 мм |
| D=18 мм; d=6,3 мм |
| D=18 мм; d=7,4 мм |
| D=18 мм; d=8,4 мм |
| D=20 мм; d=5,3 мм |
| D=20 мм; d=6,3 мм |
| D=20 мм; d=7,4 мм |
| D=20 мм; d=8,4 мм |
| D=22 мм; d=5,3 мм |
| D=22 мм; d=6,3 мм |
| D=22 мм; d=7,4 мм |
| D=22 мм; d=8,4 мм |